Canon UFR II 打印机驱动程序 版本 30.30 适用于 Microsoft Windows
在使用本软件前，请仔细阅读安装过程中显示的佳能软件许可协议。也可查看存储在附带的CD-ROM或下载的驱动程序文件夹中的“misc”中的佳能软件许可协议（EULA.rtf）。
本文件中包括帮助用户如何在Microsoft Windows系统下安装并使用打印机驱动程序的辅助信息。
与大多数软件和硬件产品一样，某些信息是在手册制作之后公开的。本 README 文件中提供了关于此驱动程序软件的更新信息。如果需要其他帮助，请与当地的 Canon 公司联系。
Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家（地区）的注册商标或商标。
这里出现的其他产品和公司名称是其各自所有者的商标。
目录
概述
系统要求
安装打印机驱动程序
访问“属性”对话框
访问“帮助”信息
警告、限制和约束
特定打印机型号的限制
概述
该打印机驱动程序允许通过任意Windows 应用程序在您的打印机上打印文档 。
注释
本驱动程序支持Canon Driver Configuration Tool。您可以使用Canon Driver Configuration Tool来更改打印机驱动程序的出厂默认设置，从而创建自定义的驱动程序集。有关该实用程序的详细信息，请参考Canon Driver Configuration Tool User's Guide。
系统要求
本打印机驱动程序可以在下列环境中使用：
操作系统
Windows Vista
Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
基于服务器的计算环境
服务器操作系统
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
服务器组件
Citrix Presentation Server 4.5
Citrix XenApp 5.0
Citrix XenApp 6.0
Citrix XenApp 6.5
Citrix XenApp 7.5
Citrix XenApp 7.6
Citrix XenApp 7.7
Citrix XenApp 7.8
Citrix XenApp 7.9
Citrix XenApp 7.11
Citrix XenApp 7.12
Citrix XenApp 7.13
Citrix XenApp 7.14
Citrix XenDesktop 4.0
Citrix XenDesktop 5.0
Citrix XenDesktop 5.5
Citrix XenDesktop 5.6
Citrix XenDesktop 7.0
Citrix XenDesktop 7.1
Citrix XenDesktop 7.5
Citrix XenDesktop 7.6
Citrix XenDesktop 7.7
Citrix XenDesktop 7.8
Citrix XenDesktop 7.9
Citrix XenDesktop 7.11
Citrix XenDesktop 7.12
Citrix XenDesktop 7.13
Citrix XenDesktop 7.14
VMware vSphere 4
VMware vSphere 5
VMware vSphere 5.1
VMware vSphere 5.5
VMware vSphere 6.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
集群服务器
Microsoft Windows Server 2008 Enterprise/Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise/Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2016
计算机
任何正确运行上述操作系统软件的计算机。
但是，至少需要下列某个输出端口：
- 网络接口
- USB端口
建议使用网络接口以获得最高品质的打印输出。
安装打印机驱动程序
若在Microsoft Windows系统的应用程序软件中使用打印机驱动程序，请采用下列安装步骤。
注释
安装之前，请以管理员身份登录Windows。
如果使用安装程序时显示消息提示您重新启动计算机，请确保重新启动计算机。如果不重新启动计算机，现有驱动程序可能无法正常运行。
如果您在Citrix XenApp (Presentation Server)环境中使用打印机自动创建机制，则可能无法使用安装程序正确安装该驱动程序。如果发生这种情况，请重新启动XenApp服务器计算机，并检查打印机文件夹。如果任何现有的打印机图标不再显示，请使用“打印机”文件夹中的“添加打印机向导”，在XenApp Server PC服务器计算机上重新安装相关的打印机驱动程序。
然后，在启动安装程序安装该驱动程序之前，请使用“ICA Client Printer Configuration（ICA客户端打印机配置）”实用程序，从所有ICA会话中断开所有客户端打印机的连接。安装驱动程序后，请重新启动“ICA Client Printer Configuration（ICA客户端打印机配置）”实用程序并重新连接打印机。
我们建议使用安装程序更新或添加打印机驱动程序。也可从“添加打印机向导”更新或添加驱动程序。详细信息请参阅"使用“添加打印机向导”进行安装："。
如果将SMB(NetBIOS 网络) 打印机作为服务器计算机上的共享打印机，则在安装打印机驱动程序时请使用“添加打印机向导”，并选择“网络打印机”。
如果在打印服务器（即点即打）环境中使用共享打印机，必须在服务器计算机中安装Canon Driver Information Assist Service以便使用获取设备信息功能。
当使用Canon Driver Information Assist Service获取驱动程序信息时，如果显示一则警告信息要求移除Windows防火墙阻隔，请移除阻隔。
使用安装程序进行安装：
1. 启动安装程序。
在附带的CD-ROM或下载的驱动程序文件夹中双击“Setup.exe”。
2. 屏幕上将显示安装向导和用户许可证协议。请确认用户许可证协议的内容，然后单击“是”。
3. 选择“自定义”，然后单击“下一步”按钮。
4. 如果显示对话框，要求选择如何执行安装，请选择“添加新打印机”，或“添加新打印机并更新现有打印机驱动程序”，然后单击“下一步”按钮。
5. 从“打印机列表”中勾选要安装的驱动程序，然后单击“下一步”按钮。
6. 从下拉菜单中选择一个“端口”或单击“添加端口”按钮，然后单击“下一步”按钮。
如要将打印机用作默认打印机，请选择“设置为默认值”。
7. 在下一个对话框中，检查安装设置，然后单击“开始”按钮。
8. 单击“退出”按钮，完成安装程序。
现在可以从任一Windows应用程序软件中进行打印。
注释
如果在第5步选择了“添加新打印机”，则可以在不影响现有驱动程序的情况下添加新的驱动程序。如果您选择了“添加新打印机并更新现有打印机驱动程序”，则添加新的驱动程序时，所有现有的驱动程序都将自动更新。
使用“添加打印机向导”进行安装：
1. 启动 Windows 添加打印机向导。
如果从“设置”启动（仅限Windows10/Server 2016）
(1) 单击“设备” → 从“打印机和扫描仪”单击“添加打印机或扫描仪”。
(2) 单击“我需要的打印机不在列表中”。
如果从“控制面板”启动
(1) 显示“设备和打印机” → 单击“添加打印机”。
(2)如果显示的是设备选择屏幕，单击“我所需的打印机未列出”。
2. 确认启动“向导”，然后单击“下一步”按钮。
3. 按照屏幕上的指导说明继续安装。
4. 单击“从磁盘安装”按钮。
5.单击“浏览”，选择inf文件，然后单击“确定”。
inf文件存储在附带的CD-ROM或下载的驱动程序文件夹中的“Driver”文件夹中。
6. 从“打印机”中选择打印机型号，然后单击“下一步”按钮。
7. 按照屏幕上的说明继续进行安装，然后单击“完成”按钮开始复制文件。
现在可以从任一Windows应用程序软件中进行打印。
使用 USB 连接进行安装：
1. 关闭设备。
2. 启动安装程序 → 按照对话框中的指导说明操作。
有关详细信息，请参阅“使用安装程序进行安装”的步骤 1 到 2。
3. 选择“USB 连接”，然后单击 “下一步”按钮。如果显示选择打印机驱动程序的对话框，选择想要安装的驱动程序，并单击“下一步”按钮。
4. 若要开始进行安装，单击消息框中的“是”按钮。
5. 当对话框提示时，连接 USB 插头，然后打开打印机的电源。
* 如果该屏幕上的安装失败，请尝试执行以下步骤。
通过USB连接时设备未被识别
6.文件复制后，单击“下一步”按钮。
7.单击“退出”按钮，完成安装程序。
通过 USB 连接时设备未被识别
如果通过 USB 连接时设备未被识别，请尝试执行以下步骤。
1. 使用 USB 电缆连接打印机和计算机，然后打开打印机的电源。
2. 显示“设备管理器”。
在Windows 10/Server 2016中
右键单击Windows图标 → 单击“设备管理器”。
在Windows 7/Server 2008 R2/8.1/Server 2012/Server 2012 R2中
显示“控制面板” > “硬件和声音” > “设备管理器”。
在Windows Vista/Server 2008中
显示“控制面板” > “系统和维护” > “设备管理器”。
3. 在“其他设备”中，右键单击所使用打印机的名称 → 执行“卸载”或“卸载设备”。
打印机名称变为
“Canon + <型号名称>”
完成上述步骤后，重新安装驱动程序。
访问“属性”对话框
属性对话框包含允许您设置和控制打印机的多个页。要访问属性对话框，请使用下列某个过程：
从“桌面”进行访问：
1.从Windows的“控制面板”显示“设备和打印机”。
2.在“打印机”文件夹中，右键单击您的打印机图标，然后单击“属性”或“打印机属性”，打开“打印机属性”对话框，或者单击“打印首选项”，打开“文档属性” 对话框（或“打印首选项”对话框）。
从应用程序中进行访问：
1. 单击“打印”命令，显示“打印”对话框。
2. 从下拉列表框中选择您的打印机名称，然后单击“属性”按钮。
访问“帮助”信息
通过属性对话框，您可以单击“帮助”按钮以显示有关打印机驱动程序的信息。
警告、限制和约束
如果您通过应用程序将奇数页数的文档打印为双面文档，则应用程序可能会自动插入空白页以将页数增加为偶数。当发生这种情形时，应用程序插入的空白页将以打印页的计数方式来计算。
为了注册您要使用的自定义纸张尺寸，请通过管理员权限打开“打印机”文件夹中的“文档属性”对话框，然后单击“页面设置”页中的“自定义纸张尺寸”按钮以显示“自定义纸张尺寸设置”对话框，然后在其中指定纸张尺寸。
如果您使用 USB 連線的印表機列印，並從您的電腦取消目前正在進行多工緩衡處理列印的列印工作，印表機可能不會回復到準備就緒狀態。
在這種狀態下，您可以透過 USB 列印，但不能透過網路列印。為了能透過網路列印，請在列印之前從印表機控制台中取消列印工作。
如果您的Windows Server操作系统使用的是Server Core，则您将无法使用打印机驱动程序的安装程序。请使用操作系统的安装功能安装打印机驱动程序。
不能使用安装程序安装驱动程序。请使用 Windows 的安装选项。
某些打印选项在本地环境或 Windows 远程桌面环境下不可用。
如果您使用的是支持双面打印的打印机，则默认设置为双面打印。
如果未安装打印机驱动程序（或传真机驱动程序）和 USB 兼容的扫描仪驱动程序，则会将使用 USB 连接的设备识别为新硬件，而且即使出现以下情形，也不会影响驱动程序运行。
Windows Vista：每次使用 USB 连接设备时都会出现一个对话框。
Windows 7/8.1/10：“设备和打印机”文件夹中的相关打印机处于警告状态。
在这些情形中，驱动程序仍然可以运行。为避免出现这些情形，请安装 USB 兼容的扫描仪驱动程序(Color Network ScanGear 2 USB)。有关如何安装扫描仪驱动程序的指导说明，请参阅驱动程序随附的 readme 文件。
如果在基于服务器的计算环境下使用该打印机驱动程序，则无法在客户端计算机上使用不支持的操作系统来使用该打印机驱动程序。
在 USB/WSD 连接环境中使用驱动器时，无法使用“获取设备状态”功能、“部门 ID 管理”功能和“用户验证”功能。
特定打印机型号的限制
使用支持标题页打印的打印机型号时，如果使用保密打印、存储、保留、重叠打印、胶装联动、鞍式装订或 C 形折叠打印，或者取消选择“硬盘已安装”，将不会打印标题页。
如果使用imageRUNNER ADVANCE 8085/8095/8105，且安装了可选的“分页装订处理器-F1”或“手册分页装订处理器-F1”，则无法输出明信片或自定义纸张尺寸（高度为 148.0 至 181.9 毫米）。
在某些情况下，可以使用驱动程序和打印机可以打印的纸张尺寸来指定的自定义纸张尺寸范围是不同的。关于打印机可以打印的自定义纸张尺寸的信息，请参照打印机附带的手册。
使用iR-ADV C2020/2030、C2020i/2030i、C2020L/2030L或C2025时，如果在“质量”页的“高级设置”对话框中将“分辨率”设置为“1200 dpi” ，则会应用以下限制：
仅可以将“完成方式”页中的“装订位置”设置为 A4 页的长边。
无法使用“完成方式”页中的“旋转”和“将不同尺寸/方向的纸张混合打印”设置。
根据所使用的打印机的功能版本，可能无法使用“完成方式”页的“高级设置”对话框中的“复制集编号”设置。
使用iR-ADV C2020L/2030L或没有安装可选硬盘驱动器的iR-ADV C2020/2030时，无法使用下列功能：
[保密打印]
[优先打印]
在部分机型中，如果在打印机中存储保密打印作业，可能无法打印其他打印作业。如果发生这种情况，请输出保密打印作业。如果仍无法打印其他打印作业，请从计算机中重新打印。
如果您已经安装了低于 20.25 版本的打印机驱动程序（与下列某种打印机型号配合使用），并执行了该打印机驱动程序的更新安装，则在打印机属性对话框的“端口”选项卡中，系统不会选中“启用双向支持”。这可能会导致后台打印程序的取消作业不能正确运行。如果出现这种情况，请选择“启用双向支持”以启用双向支持。
iR2318/2320、2420、iR2520、iR2525/2530以及iR2535/2545

Copyright Canon Inc. 2003